产品质量标准

| **序号** | **检测指标** | **适用范围** | **分析方法** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁 | 铁含量大于96% | 《铁粉 铁含量的测定 重铬酸钾滴定法》（GB/T 223.7-2002） |
| 2 | 磷 | 磷含量0.005%~0.30% | 《钢铁及合金鱗含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和 锑磷钼蓝分光光度法》（GB/T 223.59-2008） |
| 3 | 硫 | 硫含量0.003%~0.20% | 《钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量》（GB/T 223.68-1997） |

污染控制标准

| **序号** | **分析项目** | **标准限值** | **标准依据** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锌 | 100 mg/L | 《危险废物鉴别标准－浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）表1标准 |
| 2 | 钡 | 100 mg/L |
| 3 | 无机氟化物  （不包括氟化钙） | 100 mg/L |
| 4 | 乙苯 | 4 mg/L |
| 5 | 二甲苯 | 4 mg/L |